(붙임서류)

물  품  내  역  서

[ 물품내역 ]

품 명	규 격	수량	단위	비고
깨세척기	ㅇ 1회 40ℓ 이상 세척 용량 ㅇ 전기는 3상 380볼트용	1	대
전기볶음기	ㅇ 지름이 24인치 이상의 넓은 볶음기 ㅇ 전기는 3상 380볼트용	1	대
분진기	ㅇ 1회 40ℓ 이상 분진 용량 ㅇ 전기는 3상 380볼트용	1	대
착유기	ㅇ 시간당 20ℓ 이상 착유 가능 ㅇ 전기는 3상 380볼트용	1	대
집유탱크	ㅇ 가로60㎝, 세로50㎝이상 용량 탱크 ㅇ 전기는 3상 380볼트용	1	대
침전탱크	ㅇ 침전탱크는 2개로 200ℓ이상 용량 ㅇ 전기는 3상 380볼트용	1	대
충진기	ㅇ 충진기는 2구 이상이여야 하고 ㅇ 전기는 3상 380볼트용	1	대
캡핑기	ㅇ 여러 가지 규격 캡핑이 가능해야 하고 ㅇ 전기는 3상 380볼트용	1	대
라벨기	ㅇ 여러 종류 라벨부착이 가능해야 하고 ㅇ 전기는 3상 380볼트 용량	1	대
완제품대기 회전판	ㅇ 위 용량에 적합하여야 하고 ㅇ 전기는 3상 380볼트	1	대

※ 별도의 현품설명은 물품내역서로 가름(문의사항 :053)983-8051더불어보호작업장원장 박영모)

[ 물품 내역 관련 예시 사진]

(아래 그림은 예시 사진으로 특정업체와는 관계 없음)

1.깨세척기	2.전기볶음기	3.분진기	4.착유기	5.집유탱크
6.침전탱크	7.충진기	8.캡핑기	9.라벨기	10.완제품대기회전판

[ 특수조건 ]

1. 기계설치는  무상으로 하며, 세척기의 경우 수도와 연결하여 준다,

2. 시운전 이외 5회 이상 기계 사용 방법 등에 대하여 교육을 실시한다.

3. 착유기는 일반적으로 착유 시간을 단축 시키고 착유한 참기름은 맛과 향이 좋아야     한다.

4. 전기볶음기는 예열 시간이 빨라야하며 열효율이 뛰어나야 한다.

5. A/S는 3년 이상으로 하고 필요 시 빠른 시간내에 응하여야 한다.